Приложение № 16

**Изменения и дополнения**

**в Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики,  
Эстонской Республики**

**Раздел 2 «Аварийные карточки»**

1. в АК 401:

для груза с номером ООН 1325 Капролактам исключить строку:

«1325 Капролактам 4112».

2. в АК 905:

- для груза с номером ООН 3090 «БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ» наименование изложить в редакции: «БАТАРЕИ ЛИТИЙ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (включая батареи из литиевого сплава)»,

- для груза с номером ООН 3091 «БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ В ОБОРУДОВАНИИ или БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ» наименование изложить в редакции: «БАТАРЕИ ЛИТИЙ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В ОБОРУДОВАНИИ или БАТАРЕИ ЛИТИЙ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ (включая батареи из литиевого сплава)».

3. в АК 906:

для груза с номером ООН 3077 Пек каменноугольный электродный марки В1 (V или V1) в наименовании исключить слова: «марки В1 (V или V1)».

4. в АК 908:

для груза с номером ООН 3257 Пек каменноугольный электродный марки В (Б или Б1) в наименовании исключить слова: «марки В (Б или Б1)».

5. в АК 615:

для груза с номером ООН 2810 Пек каменноугольный электродный жидкий исключить строку: «2810 Пек каменноугольный электродный жидкий 6113».

6. в АК 634:

для груза с номером ООН 2811 Пек каменноугольный ядовитый исключить строку: «2811 Пек каменноугольный ядовитый 6113».

**2. Раздел 3 «Указатель поиска Аварийной карточки по наименованию опасного груза»**

1. для груза: «БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ, АК 905, номер ООН 3090», наименование изложить в редакции: «БАТАРЕИ ЛИТИЙ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (включая батареи из литиевого сплава)».

2. для груза «БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ В ОБОРУДОВАНИИ или БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, АК 905, номер ООН 3091» наименование изложить в редакции: «БАТАРЕИ ЛИТИЙ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В ОБОРУДОВАНИИ или БАТАРЕИ ЛИТИЙ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ (включая батареи из литиевого сплава)».

3. для груза: «Капролактам, АК 401, номер ООН 1325» исключить строку: «Капролактам 401 1325».

4. для груза: «Пек каменноугольный электродный марки В (Б или Б1), АК 908, номер ООН 3257» в наименовании исключить слова: «марки В (Б или Б1)».

5. для груза: «Пек каменноугольный электродный марки В1 (V или V1), АК 906, номер ООН 3077» в наименовании исключить слова: «марки В1 (V или V1)».

6. для груза: «Пек каменноугольный электродный жидкий, АК 615, номер ООН 2810» исключить строку: «Пек каменноугольный электродный жидкий 615 2810».

7. для груза: «Пек каменноугольный ядовитый, АК 634, номер ООН 2811» исключить строку: «Пек каменноугольный ядовитый 634 2811».

**3. Раздел 4 «Указатель поиска АК**

**по номеру ООН»**

1. для груза номер ООН 3090 БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ, АК 905 в графе 2 наименование изложить в редакции: «БАТАРЕИ ЛИТИЙ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (включая батареи из литиевого сплава)».

2. номер ООН 3091 «БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ В ОБОРУДОВАНИИ или БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ», АК 905 наименование изложить в редакции: «БАТАРЕИ ЛИТИЙ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В ОБОРУДОВАНИИ или БАТАРЕИ ЛИТИЙ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ (включая батареи из литиевого сплава)».

3. для груза: номер ООН 1325 Капролактам, АК 401 исключить строку: «1325 Капролактам 401».

4. для груза: номер ООН 2810 «Пек каменноугольный электродный жидкий, АК 615» исключить строку: «2810 Пек каменноугольный электродный жидкий 615».

5. для груза номер ООН 2811 «Пек каменноугольный ядовитый», АК 634, исключить строку: «2811 Пек каменноугольный ядовитый 634».

6. для груза: номер ООН 3077 «Пек каменноугольный электродный марки В1 (V или V1)», АК 906 в наименовании исключить слова: «марки В1 (V или V1)».

7. для груза: номер ООН 3257 «Пек каменноугольный электродный марки В (Б или Б1)», АК 908, в наименовании исключить слова: «марки В (Б или Б1)».