Приложение № 17

**Изменения и дополнения**

**в Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики,  
Эстонской Республики**

**Раздел 2 «Аварийные карточки»**

**Внести следующие изменения и дополнения:**

1. в **АК 206:**

- включить груз с наименованием «ДИСИЛАН» номер ООН 3553, в графе 3 «Классификационный шифр» включить шифр «2112»;

- для груза с номером ООН 1010 изменить наименование груза, изложив его в редакции: «БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, содержащая более 20 % бутадиенов».

2. в **АК 311:**

включить груз с наименованием «ТРИФТОРМЕТИЛТЕТРАЗОЛ-НАТРИЕВАЯ СОЛЬ В АЦЕТОНЕ, содержащая не менее 68 % ацетона по массе» номер ООН 3555, в графе 3 «Классификационный шифр» включить шифр «3052».

3. в **АК 328**:

для груза с наименованием «ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННОЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К.» номер ООН 3379 классификационный шифр «3011» изменить на шифр «3051».

4. в **АК 335**:

для груза с наименованием «ЦИСТЕРНА АВИАЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОПЛИВНАЯ С БЛОКОМ ПИТАНИЯ (содержащая смесь гидразина безводного и метилгидразина) (топливо М 86)» номер ООН 3165 исключить классификационный шифр «3041».

5. в **АК 430**:

для груза с номером ООН 3292 изменить наименование груза, изложив его в редакции: «БАТАРЕИ, СОДЕРЖАЩИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАТРИЙ ИЛИ НАТРИЕВЫЙ СПЛАВ» или ЭЛЕМЕНТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАТРИЙ ИЛИ НАТРИЕВЫЙ СПЛАВ, в графе 3 «Классификационный шифр» исключить классификационный шифр «4312».

6. в **АК 603**:

включить груз с наименованием «ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИД, ТВЕРДЫЙ» номер ООН 3423, классификационный шифр 8012.

В раздел «Основные свойства» Включить новое последнее предложение в следующей редакции: «ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИД, ТВЕРДЫЙ» вызывает коррозию некоторых металлов. В раздел «При утечке, разливе и россыпи» включить после третьего предложения новое в следующей редакции: «Россыпь тетраметиламмония гидроксида засыпать сухим инертным материалом, собрать в сухие, защищенные от коррозии емкости, герметично закрыть.» и далее по тексту.

В раздел «Нейтрализация» включить новое второе предложение в следующей редакции: «Россыпь тетраметиламмония гидроксида засыпать сухим песком, собрать в сухие, защищенные от коррозии емкости.».

7. в **АК 807**:

для груза с номером ООН 1835 изменить наименование, изложив его в следующей редакции: «ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий более 2,5 % и менее 25 % тетраметиламмония гидроксида», классификационный шифр изменить на «8062»,

- включить с номером ООН 1835 новый груз с наименованием «ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не более 2,5 % тетраметиламмония гидроксида», в графу 4 «Классификационный шифр» включить шифр «8013»,

- исключить груз с наименованием ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИД, ТВЕРДЫЙ номер ООН 3423, классификационный шифр «8012».

8. в **АК 811**:

для груза с наименованием ИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ РТУТЬ (номер ООН 3506) в графе 3 «Классификационный шифр» исключить классификационный шифр «8093».

9. в **АК 813:**

включить груз с наименованием «ГАЛЛИЙ, СОДЕРЖАЩИЙСЯ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЯХ» номер ООН 3554, классификационный шифр   
«-»;

10. в **АК 834**:

для груза с наименованием БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ КИСЛОТНЫЕ электрические аккумуляторные (номер ООН 2794) в графе 3 «Классификационный шифр» исключить классификационный шифр «8093».

11.в **АК 835:**

- для груза с наименованиемБАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ ЩЕЛОЧНЫЕ электрические аккумуляторные (номер ООН 2795) в графе 3 «Классификационный шифр» исключить классификационный шифр «8093»;

- для груза с наименованием БАТАРЕИ СУХИЕ, СОДЕРЖАЩИЕ КАЛИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ, электрические аккумуляторные (номер ООН 3028) в графе 3 «Классификационный шифр» исключить классификационный шифр «8093»;

12. в **АК 836:**

**-** для груза с наименованием «БОМБЫ ДЫМОВЫЕ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без инициирующего устройства, содержащие едкие жидкости» номер ООН 2028 исключить классификационный шифр, изложив в редакции «-»;

- для груза с наименованиемБАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ НЕПРОЛИВАЮЩИЕСЯ электрические, аккумуляторные (номер ООН 2800) в графе 3 «Классификационный шифр» исключить классификационный шифр «8093».

13. в **АК 905**:

- для груза с наименованием БАТАРЕИ ЛИТИЙ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (включая батареи из литиевого сплава) (номер ООН 3090) в графе 3 «Классификационный шифр» исключить классификационный шифр «9042»;

- для груза с наименованием БАТАРЕИ ЛИТИЙ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В ОБОРУДОВАНИИ или БАТАРЕИ ЛИТИЙ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ (включая батареи из литиевого сплава) (номер ООН 3091) в графе 3 «Классификационный шифр» исключить классификационный шифр «9042»;

- для груза с наименованием БАТАРЕИ ЛИТИЙ-ИОННЫЕ (включая батареи литий-ионные полимерные) (номер ООН 3480) в графе 3 «Классификационный шифр» исключить классификационный шифр «9042»;

- для груза с наименованиемБАТАРЕИ ЛИТИЙ-ИОННЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или БАТАРЕИ ЛИТИЙ-ИОННЫЕ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ (включая батареи литий-ионные полимерные) (номер ООН 3481) в графе 3 «Классификационный шифр» исключить классификационный шифр «9042»;

- для груза с наименованиемБАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЕДИНИЦЕ, батареи литий-ионные или батареи литий-металлические (номер ООН 3536) в графе 3 «Классификационный шифр» исключить классификационный шифр «9042».

**Раздел 3 «Указатель поиска Аварийной карточки по наименованию опасного груза»**

1. Включить после груза «Диран-А» новый груз с наименованием «ДИСИЛАН» в графу 2 «Номер аварийной карточки» включить 206, в графу 3 «Номер ООН» включить номер ООН «3553».

2. Для грузов Бутадиен-1,2, стабилизированный, Бутадиен-1,3, стабилизированный в графе 2 включить наименование груза в следующей редакции: «см. «БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, содержащая более 20 % бутадиенов».

3. Груз с наименованием «БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, содержащая более 40 % бутадиенов» изложить в редакции: «БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, содержащая более 20 % бутадиенов».

4. Включить после груза «3-трифторметиланилин» новый груз с наименованием «ТРИФТОРМЕТИЛТЕТРАЗОЛ-НАТРИЕВАЯ СОЛЬ В АЦЕТОНЕ, содержащая не менее 68 % ацетона по массе» в графу 2 «Номер аварийной карточки» включить 311, в графу 3 «Номер ООН» включить номер ООН «3555».

5. Груз с наименованием «БАТАРЕИ НАТРИЙСОДЕРЖАЩИЕ или ЭЛЕМЕНТЫ НАТРИЙСОДЕРЖАЩИЕ» номер ООН 3292 изложить в редакции: «БАТАРЕИ, СОДЕРЖАЩИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАТРИЙ ИЛИ НАТРИЕВЫЙ СПЛАВ» или ЭЛЕМЕНТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАТРИЙ ИЛИ НАТРИЕВЫЙ СПЛАВ».

6. Для груза с наименованием «ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИД, ТВЕРДЫЙ» номер ООН 3423 в графе 2 «Номер аварийной карточки» изменить номер АК на «603».

7. Груз с наименованием «ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР» АК 807, ООН 1835 заменить в графе 1 наименование, изложив его в следующей редакции «ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий более 2,5 % и менее 25 % тетраметиламмония гидроксида».

8. Включить новую строку с наименованием «ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не более 2,5 % тетраметиламмония гидроксида», в графу 2 «Номер аварийной карточки» включить 807, в графу 3 «Номер ООН» включить номер ООН «1835».

9. Включить после груза «Галлий» новый груз с наименованием «ГАЛЛИЙ, СОДЕРЖАЩИЙСЯ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЯХ», в графу 2 «Номер аварийной карточки» включить 813, в графу 3 «Номер ООН» включить номер ООН «3554».

**Раздел 4 «Указатель поиска АК**

**по номеру ООН»**

1. Для грузов с номером ООН 1010 наименование: «БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, содержащая более 40 % бутадиенов» изложить в редакции: «БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, содержащая более 20 % бутадиенов».

2. Для груза с номером ООН 1835 наименование «ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР» изложить в редакции: «ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий более 2,5 % и менее 25 % тетраметиламмония гидроксида».

3. Включить новую строку с грузом номер ООН 1835 «ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не более 2,5 % тетраметиламмония гидроксида», в графу 3 «Номер аварийной карточки» включить номер 807.

4. Для груза номер ООН 3292 наименование «БАТАРЕИ НАТРИЙСОДЕРЖАЩИЕ или ЭЛЕМЕНТЫ НАТРИЙСОДЕРЖАЩИЕ» изложить в редакции «БАТАРЕИ, СОДЕРЖАЩИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАТРИЙ ИЛИ НАТРИЕВЫЙ СПЛАВ» или ЭЛЕМЕНТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАТРИЙ ИЛИ НАТРИЕВЫЙ СПЛАВ».

5. Для груза номер ООН 3423 «ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИД, ТВЕРДЫЙ» изменить в графе 3 «Номер аварийной карточки» «807» на «603».

6. Включить новый груз с наименованием «ДИСИЛАН», в графу 1 «Номер ООН» включить «3553» в графу 3 «Номер аварийной карточки» включить номер «206».

7. Включить новый груз с наименованием «ГАЛЛИЙ, СОДЕРЖАЩИЙСЯ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЯХ», в графу 1 «Номер ООН» включить «3555», в графу 3 «Номер аварийной карточки» включить номер «813».

8. Включить новый груз с наименованием «ТРИФТОРМЕТИЛТЕТРАЗОЛ-НАТРИЕВАЯ СОЛЬ В АЦЕТОНЕ, содержащая не менее 68 % ацетона по массе», «Номер ООН» включить «3555», в графу 3 «Номер аварийной карточки» включить номер «311».