Приложение № 37

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО:  Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества  протокол от «25-26» ноября 2025 г. № 83 |

ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 86-2024

ОБ ИЗМЕНЕНИИ Р 015 ПКБ ЦВ-2007 РК

Руководство по ремонту магистральной части воздухораспределителя 483А

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПКБ ЦВ  ОАО «РЖД» | | Отдел  ОМГВ | | Извещение | | | | | | Обозначение | | | | |
| 32 ЦВ 86-2024 | | | | | | Р 015 ПКБ ЦВ-2007 РК | | | | |
| Дата выпуска | | | | Срок изменения | | |  | | | | Лист | | Листов | |
| Срок изменения | | | | Срочно | | | 2 | | 9 | |
| Причина | | | | Внедрение улучшений и усовершенствований в результате стандартизации и унификации | | | | | | | КОД 3 | | | |
| Указание о заделе | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Указание о внедрении | | | | с 01.07.2026 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Применяемость | | | |  | | | | | | | | | | |
| Разослать | | | | Учтенным абонентам | | | | | | | | | | |
| Приложение | | | |  | | | | | | | | | | |
| Изм. | | Содержание изменения | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Пункт 4.1 первый абзац**  **Имеется:**  Поступившие в ремонт магистральные части воздухораспределителей с пломбами предприятия-изготовителя, у которых до окончания гарантийного срока службы остается не менее 2 лет, не имеющие наружных повреждений и сильных загрязнений должны быть испытаны в соответствии с разделом 8 без предварительной их очистки и разборки.  **Должно быть:**  Поступившие в ремонт магистральные части воздухораспределителей с пломбами предприятия-изготовителя, гарантийный срок службы которых не истекает в межремонтный период, не имеющие наружных повреждений и сильных загрязнений должны быть испытаны в соответствии с разделом 8 без предварительной их очистки и разборки.  Копии исправить | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Составил | | Н. контр. | | | | Утвердил | | | Пред. заказ. | | |
| Должность | | | Вед. технолог | | Инженер 1 кат. | | | | Зам. директора | | |  | | |
| Фамилия | | | Конеева Ф.Р. | | Барбир Т.А. | | | | Сычев А.Ю. | | |  | | |
| Подпись | | |  | |  | | | |  | | |  | | |
| Дата | | |  | |  | | | |  | | |  | | |
| ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕС | | | | | | | |  | | | | | | |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 86-2024 | | | | | | Р 015 ПКБ ЦВ-2007 РК | | | | | | | | Лист |
|  | | | | | | 3 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | |
| **Таблица 3**  **Исключить строку**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Уплотнение 2:  - расслоения, трещины, просадка;  - срок годности (*гарантийный суммарный срок хранения  и эксплуатации*) истек/истекает в гарантийный межремонтный период | Визуальный осмотр | Уплотнение заменить в соответствии с пунктом 6.2.4 |   **Пункт 6.2.4**  **Имеется:**  Замену уплотнения производить в следующей последовательности:  -удалить уплотнение;  -очистить и продуть гнездо под уплотнение;  -новое уплотнение зачистить, протереть и поставить в гнездо.  **Должно быть:**  Уплотнения 2 заменить на новые. Замену производить в следующей последовательности:  -удалить уплотнение;  -очистить и продуть гнездо под уплотнение;  -новое уплотнение зачистить, протереть и поставить в гнездо.  **Таблица 8**  **Исключить строку**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Уплотнение 1:  - расслоения, трещины, просадка, вмятины;  - срок годности истек/истекает в гарантийный межремонтный период | Визуальный осмотр | Уплотнение заменить в соответствии с пунктом 6.7.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 86-2024 | | | | | | Р 015 ПКБ ЦВ-2007 РК | | | | | | | | Лист |
|  | | | | | | 4 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Пункт 6.7.2 1 и 8 абзацы**  **Имеется:**  Замену уплотнения необходимо производить в следующей последовательности:  …  После замены уплотнения и его обработки не должно быть просадки уплотнения ниже уровня металлической части клапана.  **Должно быть:**  Уплотнение 1 заменить на новое. Замену уплотнения производить в следующей последовательности:  …  После замены уплотнения и его обработки не должно быть просадки уплотнения ниже уровня металлической части плунжера.  **Таблица 17**  **Имеется:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Уплотнение клапана 483.090:  -расслоение, трещины, просадка, вмятины;  - срок годности истек/истекает в гарантийный межремонтный период | Визуальный  осмотр | Уплотнение заменить в соответствии с пунктом 6.16.2 | | Уплотнение клапана 483.090-1:  -расслоение, трещины, просадка, вмятины;  - срок годности истек/истекает в гарантийный межремонтный период | Визуальный  осмотр | Клапан заменить | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 86-2024 | | | | | | Р 015 ПКБ ЦВ-2007 РК | | | | | | | | Лист |
|  | | | | | | 5 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Таблица 17**  **Должно быть:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Уплотнение клапана 483.090-1:  - расслоения, трещины, просадка, вмятины | Визуальный  осмотр | Клапан заменить |   **Пункт 6.16.2 первый абзац**  **Имеется:**  Замену уплотнения у клапана 483.090 необходимо производить в следующей последовательности:  **Должно быть:**  Уплотнение 3 клапана 483.090 заменить на новое. Замену уплотнения необходимо производить в следующей последовательности:  **Таблица 18**  **Имеется:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Прокладка клапана 483.110:  -расслоение, трещины, просадка, вмятины;  - срок годности истек/истекает в гарантийный межремонтный период | Визуальный  осмотр | Прокладку заменить в соответствии с пунктом 6.17.2 | | Уплотнение клапана 483.110-1:  -расслоение, трещины, просадка, вмятины;  - срок годности истек/истекает в гарантийный межремонтный период | Визуальный  осмотр | Клапан заменить | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 86-2024 | | | | | | Р 015 ПКБ ЦВ-2007 РК | | | | | | | | Лист |
|  | | | | | | 6 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Таблица 18**  **Должно быть:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Уплотнение клапана 483.110-1:  - расслоения, трещины, просадка, вмятины | Визуальный  осмотр | Клапан заменить |   **Пункт 6.17.2 первый абзац**  **Имеется:**  Замену прокладки у клапана 483.110 необходимо производить в следующей последовательности:  **Должно быть:**  Прокладку 1 клапана 483.110 заменить на новую. Замену прокладки необходимо производить в следующей последовательности:  **Таблица 22**  **Имеется:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Прокладка клапана  483А.030-1(исполнение 1):  -расслоение, трещины, просадка, вмятины;  - срок годности истек/истекает в гарантийный межремонтный период | Визуальный  осмотр | Прокладку заменить в соответствии с пунктом 6.21.2 или заменить клапан в соответствии с п.6.21.3 | | Уплотнение клапана 483А.030-2:  -расслоение, трещины, просадка, вмятины;  - срок годности истек/истекает в гарантийный межремонтный период | Визуальный  осмотр | Заменить клапан в соответствии с п.6.21.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 86-2024 | | | | | | Р 015 ПКБ ЦВ-2007 РК | | | | | | | | Лист |
|  | | | | | | 7 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Таблица 22**  **Должно быть:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Уплотнение клапана 483А.030-2:  -расслоение, трещины, просадка, вмятины | Визуальный  осмотр | Заменить клапан в соответствии с п.6.21.3 |   **Пункт 6.21.2 первый абзац**  **Имеется:**  Замену резиновой прокладки у клапана 483А.030-1 (исполнение 1) необходимо производить в следующей последовательности:  **Должно быть:**  Прокладку 1 клапана 483А.030-1 (исполнение 1) заменить на новую. Замену прокладки необходимо производить в следующей последовательности:  **Рисунок 33**  **Имеется:** | | | | | | | | | | | | | | |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 86-2024 | | | | | | Р 015 ПКБ ЦВ-2007 РК | | | | | | | | Лист |
|  | | | | | | 8 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Рисунок 33**  **Должно быть:**    **По тексту раздела 7**    **Исключить**  **«или ПЛАСМА-Т5»**  **Пункт 7.2**  **Имеется:**  При сборке в магистральную часть должны устанавливаться детали и узлы, которые стояли в ней до разборки, за исключением замененных из-за истекшего срока службы, неисправностей или в результате проведения работ по модернизации.  **Должно быть:**  При сборке в магистральную часть должны устанавливаться детали и узлы, которые стояли в ней до разборки, за исключением резиновых деталей и деталей замененных из-за истекшего срока годности, неисправностей или в результате проведения работ по модернизации. | | | | | | | | | | | | | | |
| ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 86-2024 | | | | | | Р 015 ПКБ ЦВ-2007 РК | | | | | | | | Лист |
|  | | | | | | 9 |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Пункт 7.4**  **Имеется:**  При сборке магистральной части воздухораспределителя все резиновые детали должны ставиться в зависимости от состояния и с учетом установленных сроков годности.  Манжеты, имеющие расслоения, надрывы, потертости рабочей поверхности, должны быть заменены новыми.  Диафрагмы и прокладки должны быть без надрывов и признаков разбухания, в противном случае их необходимо заменить.  Резиновые детали, срок годности которых истекает в гарантийный межремонтный период, должны быть заменены новыми.  **Должно быть:**  При сборке магистральной части воздухораспределителя резиновые детали должны устанавливаться только новые, резинометаллические (клапана, плунжера) детали должны устанавливаться в зависимости от их состояния.  **Пункт 10.4, ввести второй абзац**  При этом на магистральную часть в дополнении к бирке, установленной при их ремонте, должна быть установлена бирка, на которой должна быть нанесена маркировка в виде буквы «И», клейма АКП и даты испытания (число, месяц и две последние цифры года).  **ПРИЛОЖЕНИЕ Г**  **Исключить строку**   |  |  | | --- | --- | | ТУ 0254-006-17432726-10 | Смазка ПЛАСМА-Т5 | | | | | | | | | | | | | | | |