Приложение № 10

**Изменения и дополнения в Единый классификатор нарушений безопасности движения на железнодорожном транспорте для использования в международном сообщении государств-участников Содружества**

Подпункты 1.1 и 1.2 пункта 1 Раздела 3 изложить в редакции:

«1.1 Крушение – столкновение железнодорожного подвижного состава с другим железнодорожным подвижным составом, транспортным средством; сход железнодорожного подвижного состава на перегоне и железнодорожной станции при поездной или маневровой работе, экипировке или других передвижениях, в результате которых:

а) погиб один и более человек, за исключением случаев гибели людей, не являющихся пассажирами и (или) работниками железнодорожного транспорта, исполняющими свои должностные обязанности;

б) поврежден железнодорожный подвижной состав до степени исключения из инвентаря.

1.2 Авария – столкновение железнодорожного подвижного состава с другим железнодорожным подвижным составом, транспортным средством, сход железнодорожного подвижного состава на перегоне и железнодорожной станции при поездной или маневровой работе, экипировке или других передвижениях, в результате которых:

а) причинен тяжкий вред здоровью одному и более человек, за исключением случаев причинения тяжкого вреда здоровью людей, не являющихся пассажирами и (или) работниками железнодорожного транспорта, исполняющими свои должностные обязанности;

б) поврежден железнодорожный подвижной состав и для восстановления его исправного состояния требуется проведение капитального ремонта.».