|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:  Комиссией вагонного хозяйства протокол от «5-7» марта 2024 г. № 77 | УТВЕРЖДЕНО:  Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества  протокол от 10 июня 2024 г. № 80 |

Приложение № 18

ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 73 - 2023

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РД 32 ЦВ 168-2017

Грузовые вагоны железных дорог

колеи 1520 мм. Руководство по

капитальному ремонту

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПКБ ЦВ  ОАО «РЖД» | Отдел  ОМГВ | | Извещение | | | | | Обозначение | | | |
| 32 ЦВ 73 - 2023 | | | | | РД 32 ЦВ 168-2017 | | | |
| Дата выпуска | | | Срок изменения | | |  | | | Лист | | Листов |
| Срок изменения | | | ⎯ | | | 2 | | 2 |
| Причина | | | Требование заказчика | | | | | | КОД 09 | | |
| Указание о заделе | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Указание о внедрении | | | с 01.01.2026 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Применяемость | | |  | | | | | | | | |
| Разослать | | | Учтенным абонентам | | | | | | | | |
| Приложение | | |  | | | | | | | | |
| Изм. | Содержание изменения | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |
| **п. 5.3**  После абзаца 2 включить абзац следующего содержания:  Установка поглощающих аппаратов класса Т0 при капитальном ремонте не допускается.  Копии исправить | | | | | | | | | | | |
|  | | Составил | | Н. контр. | | | Утвердил | | | Пред. заказ. | |
| Должность | | Вед. технолог | | Нач. отдела | | | Главный инженер | | |  | |
| Фамилия | | Гупперт Е.В. | | Зиятдинов А.М. | | | Кузнецов В.Н. | | |  | |
| Подпись | |  | |  | | |  | | |  | |
| Дата | |  | |  | | |  | | |  | |
| ИЗМЕНЕНИЯ ВНЁС | | | | |  | | | | | | |